|  |  |
| --- | --- |
| TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG VIETTEL | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **PHÒNG AN TOÀN THÔNG TIN**  **KHỐI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN** | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /CNTT-ATTT  V/v kết quả đánh giá ATTT  thiết bị đầu cuối cố định. | *Hà Nội, ngày tháng năm 2021* |

|  |  |
| --- | --- |
| Kính gửi: | Phòng Kỹ thuật – Tổng Công ty. |

Căn cứ Phiếu yêu cầu 501/PYC-KT ngày 15/09/2021 của Phòng Kỹ thuật về việc đánh giá ATTT 01 thiết bị ONT G-140W-G

Phòng ATTT đã thực hiện đánh giá kiểm tra mức độ tuân thủ ATTT của 01 thiết bị, kết quả như sau:

1. **PHẠM VI ĐÁNH GIÁ**

- Firmware upgrade: Using PKI (Public key infrastructure) to check

signature before upgrade firmware.

- Web management: Web management must follow “OWASP top 10-2017”.

- Ability to against DOS/DDOS: Vendors must show the test report to prove their device can against DOS/DDOS attacks: TCP SYN Flood, UDP Flood, ICMP Flood.

**2. KẾT QUẢ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Model** | **S/N thiết bị** | **Firmware** | **Kết quả** |
| 1 | G-140W-G | ALCLFBFFAF90 | 3FE46606KJHL23 | * Firmware upgrade: Đạt. * Web management: Đạt. * Ability to against DOS/DDOS: Đạt tiêu chuẩn hãng đề ra. |
| **3. KHUYẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT**  Khuyến nghị thêm csrf token vào các request sửa xóa dữ liệu./. | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Nơi nhận:***   * Như trên;   - Lưu: VT, ATTT; Anh 01. |  | **Phòng An toàn thông tin**  cid:image001.png@01D1E769.39702C10 |